Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace zakázky –  *(Příloha č. 1 kupní smlouvy)*

**Technická specifikace zakázky a prohlášení o parametrech zboží a jejich konkrétních hodnotách a dostupnost záručního servisu zakázky**

**Pořízení lesnické techniky pro Městské lesy Chomutov**

**Část zakázky č. 1 – Pořízení UKT**

***Instrukce k vyplnění tohoto dokumentu:***

* *Uchazeč doplní žlutě vyznačená pole pro část / části zakázky, do které / kterých podává nabídku.*
* *Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „min.“ nebo „max.“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše konkrétní hodnotu parametru nabízeného zboží.*
* *Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená samostatně hodnota „min.“ nebo „max.“, pak za opačnou limitní hodnotu je považována obecně dostupná hodnota v dané položce.*
* *Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „ano“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše „ano“, resp. „ne“, podle toho, zda uvedený parametr hodnotu splňuje, resp. nesplňuje.*
* *Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče potvrdí údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.*

**Dodavatel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** |  |
| **Sídlo**  |  |
| **IČ** |  |
| **Statutární orgán** |  |

**Technická specifikace:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zboží:** |  |
| **Typ zboží:**  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní požadavky** | **Jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne** |
| Základní charakteristika: |
| Motor – Diesel 4 válcový |  | ano |  |
| Motor – max. výkon | kW | min.120, max.130  |  |
| Palivová nádrž ocelová nebo plastová s okrytováním o objemu | l | min. 150 |  |
| Nádrž AdBlue | l | min. 20 |  |
| Předehřev motoru 230 V |  | ano |  |
| Předehřev nafty |  | ano |  |
| Největší technicky přípustná hmotnost na nápravu \*(v TP položka 37.) | kg | dle TP |  |
| Šířka pneumatik \* | mm | dle TP |  |
| \* ***v případě technicky přípustné hmotnosti na nápravu vyšší než 6000 t musí být kola na této nápravě širší než 450 mm*** |
| Nový stroj |  | ano |  |
| Záruka | měsíc | min. 24 |  |
| Emisní norma Stage V |  | ano |  |
| Ochranná konstrukce (kabina nebo rám) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 167/2013 |  | ano |  |
| Převodovka: |
| 30 převodových stupňů vpřed / vzad včetně plazivých rycholostí pod zatížením  |  | ano |  |
| Reverzace pod zatížením  |  | ano |  |
| Dva automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin |  | ano |  |
| 5 převodových stupňů pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu |  | ano |  |
| EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru |  | ano |  |
| Ovládání převodovky joystickem na loketní opěrce včetně tempomatu |  | ano |  |
| Vývodová hřídel: |
| Otáčky | počet otáček | 540 / 1000 |  |
| Výměnná koncovka 6-drážek, průměr 35 mm |  | ano |  |
| Ovládání vývodové hřídele na blatníku |  | ano |  |
| Zadní tříbodový závěs: |
| Zvedací síla zadní hydrauliky | kN | min. 77 |  |
| Třetí bod s uzavřenými koncovkami |  | ano |  |
| Boční omezovače ramen stavitelné  |  | ano |  |
| Regulační hydraulika elektronická ACB |  | ano |  |
| Čelní tříbodový závěs: |
| 3 čelní vnější okruhy s ventilem pro kombinaci nakladače a čelní hydrauliky |  | ano |  |
| 2 páry čelních rychlospojek |  | ano |  |
| Čelní vývodová hřídel |  | ano |  |
| Hydraulické čerpadlo Load Sensing - výkon 160 l/min, včetně chladiče oleje |  | ano |  |
| 4 vnější okruhy mechanické, 3.a 4. okruh programovatelný, s regulací průtoku + Power Beyond |  | ano |  |
| Beztlaková vratka oleje 1“  |  | ano |  |
| Kabina: |
| Dvoudvéřová, šestisloupková, LED zadní skupinové svítilny, přístrojová deska PROLINE |  | ano |  |
| Vzduchové odpružení kabiny |  | ano |  |
| Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem |  | ano |  |
| Stěrač čelního okna 180° |  | ano |  |
| Zadní stěrač s ostřikovačem |  | ano |  |
| Radio FM/DAB+, anténa DAB+ |  | ano |  |
| Čelní okno vrstvené vyhřívané, zadní okno vyhřívané |  | ano |  |
| Tempomat – dvě paměti pro rychlost + tempomat otáček motoru |  | ano |  |
| Automatická klimatizace + topení ve sloupku řízení |  | ano |  |
| Pracovní světla LED | ks | min. 6 |  |
| Horní světla pro jízdu po komunikaci |  | ano |  |
| Oranžový výstražný maják |  | ano |  |
| Komfortní sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180° bez nutnosti zvednutí řidiče |  | ano |  |
| Komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu |  | ano |  |
| Chladící box |  | ano |  |
| topení ve sloupku řízení s vývodem na nohy řidiče |  | ano |  |
| klimatizace |  | ano |  |
| Zadní závěs: etážový A11 s rámem 330 + K80 |  |  |  |
| Kola a pneumatiky: |
| Plné disky kol- průměr disku předních pneu min. 28“ a zadních pneu min. 38“ |  | ano |  |
| Blatníky přední natáčecí, zadní standardní |  | ano |  |
| Ostatní výbava: |
| Schránka na nářadí |  | ano |  |
| Sada přídavných elektrických zásuvek |  | ano |  |
| Kryt ventilků pneumatik |  | ano |  |
| Lesní nástavba komplet FOPS |  | ano |  |
| Joysticky + elektrika |  | ano |  |
| Upevňovací rám – propojení hydrauliky Valtra Quick 2 (nutnost kompatibility se stávajícím zařízením kupujícího) |  | ano |  |
| Ovládání nakladače joystickem na loketní opěrce |  | ano |  |
| Ostatní parametry: |
| rozvor | mm | min. 2600  |  |
| poloměr otáčení | m | max. 4,5  |  |
| uzávěrka přední a zadní nápravy |  | ano |  |
| odpružená přední náprava |  | ano |  |
| vzduchový kompresor |  | ano |  |

**Záruční servis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní požadavky** | **Jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje ano/ne** |
| fyzické zahájení diagnostiky závady od doručení objednávky | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |
| zjištění závady – od zahájení diagnostiky | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |
| dodání náhradních dílů – od zjištění závady | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |

**Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že**

* **zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedena v tabulce u jednotlivých technických údajů**
* **prodávající bude pro kupujícího zajišťovat po celou dobu trvání záruky za jakost záruční servis při opravách předmětu koupě dle uvedených lhůt**

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče)